I.8.4.4.2.7 Specification of intra prediction mode INTRA\_DMM\_WFULL

..

* 1. The variable wedgePattern[ x ][ y ] with x, y =0..nTbS − 1, specifying a binary partition pattern is derived as.

wedgePattern = WedgePatternTable[ Log2( nTbS ) ][ Clip3(0, NumWedgePattern[ Log2( nTbS ) ],  wedge\_full\_tab\_idx[ xTb ][ yTb ]) ]