H.8.4.4.2.12 Depth partition value derivation and assignment process

…

~~dcValBR = horEdgeFlag ? ( ( p[ −1 ][ nT − 1 ] + p[ nT − 1 ][ −1 ] ) >> 1 ) : ( 1 << ( BitDepth~~~~Y~~ ~~− 1 ) ) (‑53)~~

dcValBR = ( p[ −1 ][ 2\*nT − 1 ] + p[ 2\*nT − 1 ][ −1 ] ) >> 1  (‑53)